◈ Note

1. 전류 : 전하의 흐름

시험대비 요점정리

02. 전류, 전압, 전기 저항

중3

과

학

Ⅰ. 전기와 자기

학원명     강사명

－  －

(1) 전류의 방향과 전자의 이동 방향

전류의 방향	전자의 이동 방향
전지의 (－)극 → (＋)극	전지의 (＋)극 → (－)극

(2) 전류의 세기 : 1초 동안 흐른 전하의 양 [단위 : A(암페어), mA(밀리암페어) 등]

2. 전기 기구와 전기 기호

3. 전하량 보존 법칙

(1) 전하량 : 전하의 많고 적음을 나타내는 양 [단위 : C(쿨롬)]

전하량(C)＝전류의 세기(A)×시간(초), [eqn: Q=I` t]

(2) 전하량 보존 법칙 : 전하는 새로 생겨나거나 없어지지 않고 항상 일정하게 보존된다.

직렬 회로	병렬 회로
회로의 어느 지점에서나 전류의 세기는 같다. [eqn: bold{I _{1} =I _{2} =I _{3}]	병렬로 나뉘기 전 전류의 세기는 나뉜 후 각 도선에 흐르는 전류의 세기의 합과 같다. [eqn: bold{I _{1} =I _{2} +I _{3}=I _{4}}]

4. 전압 : 전류를 흐르게 할 수 있는 능력 [단위 : V(볼트)]

• 전기 회로를 물의 흐름에 비유

	꼬마 전구	물레방아
	스위치	밸브
	전류	물의 흐름
	도선	파이프
	전지	펌프
	전압	수압

5. 전류계와 전압계

◈ Note

(1) 전류계와 전압계의 사용 방법

구분	전류계	전압계
공통점	•(＋)단자는 전지의 (＋)극 쪽에, (－)단자는 전지의 (－)극 쪽에 연결한다. •값을 예상할 수 없을 경우, (－)단자 중 값이 가장 큰 단자에 연결한다.
차이점	•전류를 측정하려는 부분에 직렬로 연결한다. •저항이나 전구 없이 전지에 직접 연결하지 않는다.	•전류를 측정하려는 부분에 병렬로 연결한다. •전지에 직접 연결하여 사용할 수 있다.

(2) 눈금을 읽는 방법 : 회로가 연결된 (－)단자에 해당하는 값과 눈금판에서 최댓값이 일치하는 부분의 눈금을 읽는다.

□ 회로가 500mA 단자에 연결되어 있으므로, 눈금판에서 최댓값이 500mA인 부분의 눈금을 읽으면 전류는 300mA이다.

6. 전지의 연결과 전압

구분	전지의 직렬 연결	전지의 병렬 연결
연결 방법
전체 전압	각 전지의 전압의 합과 같다.	전압이 같은 전지를 병렬 연결할 경우, 전지 1개의 전압과 같다.
특징	높은 전압을 얻을 수 있다.	전지를 오랫동안 사용할 수 있다.

7. 전기 저항 : 전류의 흐름을 방해하는 정도 [단위: Ω(옴)]

(1) 저항이 생기는 이유 : 전자들이 이동하면서 원자들과 충돌하기 때문

(2) 전기 저항을 변화시키는 요인 : 물질의 종류, 물질의 길이, 물질의 단면적

물질의 종류

물질의 종류에 따라 저항이 다르다.

물질의 길이

저항은 물질의 길이에 비례한다.

저항∝

길이

단면적

물질의 단면적

저항은 물질의 단면적에 반비례한다.

8. 옴의 법칙 : 전류의 세기([eqn: I])는 전압([eqn: V])에 비례하고, 저항([eqn: R])에 반비례한다.

[eqn: V=IR], [eqn: I={V } over { R}], [eqn: R= { V} over { I}]

시험대비 기출문제

02. 전류, 전압, 전기 저항

중3

과

학

Ⅰ. 전기와 자기

이름: 이  름      점수:  점    수

시험에 꼭! 나오는 문제

1.  오른쪽 그림과 같은 회로도에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 옳게 짝지은 것은?

	전류	전자			전류	전자
①	A	B		②	B	A
③	A	A		④	B	B
⑤	특별한 방향이 없다.

2.  그림은 도선 속의 원자와 전자를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (가)는 전류의 방향으로 이동한다.

② (나)는 원자핵이다.

③ A는 (＋)극에 연결되었다.

④ 전류는 B에서 A로 흐른다.

⑤ 전류가 흐르지 않는 상태이다.

3.  1초 동안 6.25×1019개의 전자가 도선을 따라 이동하였다. 이때 전류의 세기는?

① 1A	② 2A	③ 5A

④ 10A	⑤ 100A

4.  전류계를 바르게 연결한 회로도는?

①

②

③

④

⑤

5.  전류계의 사용 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 측정하려는 회로에 병렬로 연결한다.

② 전류계의 (＋)단자는 여러 개이다.

③ 전류의 세기를 예상할 수 없을 때는 최댓값이 큰 (－)단자부터 연결하는 것이 좋다.

④ 전류계를 전지에 직접 연결해도 정확한 전류의 값을 측정할 수 있다.

⑤ 전류계의 (＋)단자는 전지의 (－)극 쪽에 연결해야 한다.

6.  어떤 회로를 전류계의 (－)단자 중 5A 단자에 연결하여 흐르는 전류의 세기를 측정하였더니 그림과 같은 눈금을 가리켰다.

이 회로에 흐르는 전류의 세기는?

① 150mA	② 350mA	③ 1.5A

④ 3.5A	⑤ 5A

7.  전류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전하의 흐름을 전류라고 한다.

② 전류의 단위는 A, mA를 사용한다.

③ 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 같다.

④ 1A는 1초 동안 도선의 한 단면을 6.25×1018개의 전자가 지나갈 때 전류의 세기를 말한다.

⑤ 1A는 1000mA이다.

8.  전기 기호와 그 명칭을 옳게 짝지은 것을 모두 고르면?(3개)

	전기 기호	명칭			전기 기호	명칭
①		전류계		②		전압계
③		전구		④		전지
⑤		저항

[9～10] 다음 회로를 보고 물음에 답하시오.

A

A

A

A

A

1 A

2 A

3 A

(가)

(나)

9.  전류계 (가), (나)가 가리키는 값을 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)			(가)	(나)
①	1A	2A		②	0.5A	3A
③	1A	3A		④	0.5A	5A
⑤	1A	5A

10.  5분 동안 전류계 (나)에 흐른 전하량은?

① 10C	② 15C	③ 25C

④ 900C	⑤ 1500C

11.  그림 (가), (나)는 각각 전기 회로와 물의 흐름을 나타낸 것이다.

(가), (나)에서 서로 비유되는 것을 옳게 짝지은 것은?

① 전선 － 물의 흐름	② 전지 － 펌프

③ 꼬마 전구 － 밸브	④ 전지 － 밸브

⑤ 스위치 － 물레방아

12.  전압계의 사용 방법으로 옳지 않은 것은?

① 전압계가 직류용인지 교류용인지 확인한다.

② (＋)단자는 전지의 (－)극 쪽에, (－)단자는 전지의 (＋)극 쪽에 연결한다.

③ 전압을 측정하려는 부분에 병렬로 연결한다.

④ 전지의 양 극에 직접 연결하여도 된다.

⑤ 전압계의 (－)단자 중 예상하는 전압의 최댓값을 넘지 않는 단자에 연결한다.

13.  어떤 저항에 흐르는 전류와 전압을 측정하였더니 전류계와 전압계의 눈금이 그림과 같았다.

이 저항의 크기는?(단, 회로는 전압계의 [eqn: 15` rm V] 단자에, 전류계의 [eqn: 500`rmmA] 단자에 연결하였다.)

① [eqn: 12`Ω]	② [eqn: 24`Ω]	③ [eqn: 120`Ω]

④ [eqn: 240`Ω]	⑤ [eqn: 360`Ω]

14.  1개의 전압이 1.5V인 전지 4개를 모두 연결하여 가장 높은 전압을 얻을 수 있는 회로는?

①

②

③

④

⑤

15.  전기 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전기 저항은 전류의 흐름을 방해하는 정도이다.

② 전기 저항은 물질의 종류에 따라 다르다.

③ 같은 물질이라도 물질의 모양에 따라 전기 저항이 다르다.

④ 대부분의 금속은 도체이다.

⑤ 도선이 가늘수록 전기 저항도 작다.

16.  전기 저항이 가장 작은 도선은?(단, 도선의 재질은 모두 같다.)

①

②

③

④

⑤

길이: 1m

단면적: 1mm2

길이: 2m

단면적: 1mm2

길이: 1m

단면적: 2mm2

길이: 2m

단면적: 2mm2

길이: 3m

단면적: 3mm2

17.  옴의 법칙을 나타낸 그래프로 옳은 것은?(단, 전압은 [eqn: V], 전류는 [eqn: I], 저항은 [eqn: R]로 나타낸다.)

①	②	③

④	⑤

18.  그림과 같이 저항이 5Ω인 니크롬선이 연결된 전기 회로가 있다.

전압계에 나타난 눈금이 20V일 때 전류계에 나타나는 눈금은 몇 A인지 구하시오.

매번 자주! 출제되는 문제

19.  오른쪽 그림은 어떤 전기 회로를 나타낸 것이다. 전구에 불이 켜진 이유로 옳은 것은?

① 도선 속에서 전기가 발생하기 때문이다.

② 도선을 따라 전하가 흐르기 때문이다.

③ 도선을 따라 빛이 이동하기 때문이다.

④ 도선 속에서 마찰이 일어나기 때문이다.

⑤ 전구에서 스스로 전기가 발생되기 때문이다.

20.  전기 회로에 전류계를 연결하였더니 오른쪽 그림과 같이 전류계의 바늘이 왼쪽으로 돌아가 전류를 정확히 측정할 수 없었다. 그 이유로 옳은 것은?

① 전류계를 회로에 직렬로 연결하였다.

② 전류계를 회로에 병렬로 연결하였다.

③ 전류계의 단자를 직접 전지의 양극에 연결하였다.

④ 값이 500mA인 (－)단자부터 연결하였다.

⑤ 전류계의 (＋)단자는 전지의 (－)극에, (－)단자는 (＋)극에 연결하였다.

21.  300mA의 전류가 10초 동안 흘렀을 때, 도선에 흐르는 전하량은?

① 3C	② 18C	③ 30C

④ 180C	⑤ 3000C

22.  어떤 전기 회로에서 2분 동안 120C의 전하가 흘렀을 때 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.

23.  그림은 전구와 전류계를 연결한 두 회로를 나타낸 것이다.

A

A

A

A

A

(가)

(나)

2A

2A

7A

전류계 (가), (나)가 가리키는 값을 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)			(가)	(나)
①	1A	1A		②	2A	7A
③	1A	1.2A		④	1A	5A
⑤	2A	5A

24.  전류계의 (－)단자 중 500mA 단자에 연결하여 어떤 회로에 흐르는 전류를 측정한 결과가 그림과 같다.

이와 같은 전류의 세기로 3C의 전하량을 이동시키려면 얼마 동안 전류를 흐르게 해야 하는가?

① 20초	② 18초	③ 15초

④ 12초	⑤ 10초

25.  ‘전류가 전구를 통과하면서 불을 켜고 빛에너지를 방출하더라도 전하량은 보존된다.’는 사실을 증명하기 위한 회로도로 옳은 것은?

①

②

③

④

⑤

26.  다음 설명이 의미하는 법칙은 무엇인지 쓰시오.

∙전하의 양은 새로 생기거나 없어지지 않고 일정하게 보존된다.

∙전하의 양은 늘거나 줄지 않으며 항상 원래의 양 그대로 유지된다.

27.  그림과 같이 세 개의 전구 (가), (나), (다)에 흘러 들어가는 전류를 측정하려고 전류계를 연결하였다.

전류계 (나)에 2A, 전류계 (다)에 5A의 전류가 흘렀다면, 5초 동안에 전구 (가)를 지나간 전하량은?

① 15C	② 25C	③ 35C

④ 45C	⑤ 55C

28.  전압에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전류의 세기와 관계가 없다.

② 전류를 흐르게 하는 능력이다.

③ 전지를 병렬 연결하면 높은 전압을 얻을 수 있다.

④ 전지의 (＋)극은 (＋)극끼리, (－)극은 (－)극끼리 연결하는 방법이 직렬 연결이다.

⑤ 전지를 직렬 연결할 때의 전체 전압은 전지 1개의 전압과 같다.

29.  전류계 및 전압계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전류계는 회로에 직렬로, 전압계는 회로에 병렬로 연결한다.

② 전류계는 전지에 직접 연결해도 된다.

③ 전압을 모를 때는 값이 가장 작은 (－)단자를 먼저 사용한다.

④ 전류계의 (－)단자에는 전지의 (＋)극을 연결한다.

⑤ 전압계에는 (＋)단자가 2～3개 있다.

30.  그림은 전지를 혼합 연결한 회로를 나타낸 것이다.

전체 전압은?(단, 전지 1개의 전압은 1.5V이다.)

① 1.5V	② 3V	③ 4.5V

④ 6V	⑤ 7.5V

31.  전구에 걸리는 전압과 흐르는 전류의 세기를 측정하기 위한 전압계와 전류계의 연결이 바른 회로도는?

①

②

③

④

⑤

32.  오른쪽 그림과 같이 못이 박힌 나무판을 기울여 쇠구슬을 굴렸다. 이를 도선 내에서 전류가 흐르는 것에 비유할 때, 잘못 짝지은 것은?

① 못 － 원자

② 쇠구슬 － 전자

③ 빗면의 폭 － 도선의 굵기

④ 경사면의 기울기 － 전류의 세기

⑤ 못과 쇠구슬의 충돌 － 전기 저항

[33～34] 오른쪽 그래프는 길이가 같고 굵기가 다른 세 니크롬선 A, B, C에 걸리는 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이다.

33.  위 그래프의 기울기가 의미하는 것은?

① 저항	② 전압	③ 전류

④ 전력	⑤ 저항의 역수

34.  세 니크롬선의 굵기를 옳게 비교한 것은?

① A > B > C	② A > C > B

③ B > A > C	④ C > A > B

⑤ C > B > A

35.  오른쪽 그래프는 두 니크롬선 A, B에 걸린 전압과 전류의 관계를 나타낸 것이다. A, B의 저항의 비 [eqn: R _{rmA} :R _{rmB}]는?

전압(V)

전류(A)

① 4 : 1	② 2 : 1	③ 1 : 1

④ 1 : 2	⑤ 1 : 4

36.  그림에서 도선 (가)의 저항은 200Ω이다.

(가)	(나)

도선 (나)의 저항은?(단, 두 도선의 재질은 같다.)

① 80Ω	② 100Ω	③ 200Ω

④ 500Ω	⑤ 2000Ω

37.  표의 ㉠～㉢에 알맞은 값을 옳게 짝지은 것은?

회로	전압(V)	저항(Ω)	전류(A)
(가)	3	6	㉠
(나)	6	㉡	3
(다)	㉢	20	10

㉠          ㉡         ㉢

①     0.5          2          2

②      2          0.5        0.5

③      2          12          1

④     0.5          2         200

⑤      2           6         200

38.  전압이 1.5V인 전지 2개가 직렬로 연결되어 있는 회로에 전기 저항이 30Ω인 전구가 연결되어 있다. 이 회로에 흐르는 전류의 세기는?

① 1A	② 2A	③ 3A

④ 0.1A	⑤ 0.5A

39.  전압이 1.5V인 전지 4개를 모두 사용하여 얻을 수 있는 전압이 아닌 것은?

① 1.5V	② 3V	③ 4V

④ 4.5V	⑤ 6V

40.  표는 길이가 1m, 단면적이 1mm2인 여러 가지 물질의 전기 저항을 나타낸 것이다.

물질	저항(Ω)	물질	저항(Ω)
은	0.016	철	0.098
구리	0.017	니크롬	1.10
알루미늄	0.028	유리	1015 이상
텅스텐	0.056	고무	1019 이상

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위의 물질 중 은의 저항이 가장 작으므로 전류가 가장 잘 흐른다.

② 물질의 길이와 단면적이 같아도 종류에 따라 저항이 다르다.

③ 절연체는 도체보다 저항이 크다.

④ 구리로 된 도선의 단면적 4mm²이고 길이가 4m이면 구리 도선의 저항은 0.068Ω이다.

⑤ 물질마다 원자의 배열 상태가 다르므로 전기 저항도 다르다.

이것까지 풀면! 100점 맞는 문제

41.  그림은 어떤 전기 회로를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전류계는 회로에 직렬로 연결되어 있다.

② 스위치를 닫으면 전류는 A 방향으로 흐른다.

③ 스위치를 닫으면 전자는 B 방향으로 움직인다.

④ 스위치가 열려 있을 때, 도선 내부에는 전자가 없다.

⑤ 전류계가 측정하는 것은 1초 동안 이동한 전하의 양이다.

42.  그림 (가), (나)의 경우에 모두 전류계가 1A를 가리켰다.

여기서 알 수 있는 사실과 거리가 먼 것은?

① 전구로 흘러 들어가는 전류의 세기와 전구에서 흘러나오는 전류의 세기가 같다.

② 전구 양쪽에서 측정한 전류의 세기가 같다.

③ 전구에 흘러 들어가는 전하의 양과 흘러나오는 전하의 양이 같다는 것을 뜻한다.

④ 전하가 전구를 통과하면서 불을 켜더라도 전하의 양은 늘거나 줄지 않고 일정하다는 것을 의미한다.

⑤ 물에 비유하면 한 갈래의 물이 두 갈래로 나뉜 후 다시 합해져도 물의 양이 변하지 않는다는 것을 뜻한다.

43.  그림은 어떤 전기 회로를 나타낸 것이다.

이 회로에서 전류계 A~C에 흐르는 전류의 비 [eqn: I _{rmA} :I _{rmB} :I _{rmC}]를 구하시오.(단, 전류계의 종류는 같다.)

44.  표는 인체에 흐르는 전류의 세기에 따라 인체에 어떤 효과가 나타나는지를 나타낸 것이다.

인체에 1초 동안 0.07C의 전하량이 흘렀을 때 인체가 받는 영향은?

① 느낄 수 있다.	② 고통스럽다.

③ 경련이 일어난다.	④ 강한 경련이 일어난다.

⑤ 죽을 수도 있다.

45.  그림과 같이 0.7A와 0.5A의 전류가 P점으로 흘러 들어왔다.

P

㉠으로 흘러나간 전류의 세기는?

① 0.4 A	② 0.5 A	③ 0.6 A

④ 0.7 A	⑤ 0.8 A

46.  그림은 어떤 라디오에서 전지 4개를 이용하여 전원으로 사용하는 장치를 나타낸 것이다.

이 라디오의 전체 전압은?

① 1.5V	② 3V	③ 4.5V

④ 6V	⑤ 7.5V

47.  그래프는 어떤 회로의 저항에 따른 전류의 세기 변화를 나타낸 것이다.

이때 빗금 친 부분의 넓이가 의미하는 것을 쓰시오.

48.  길이가 [eqn: l]이고 단면적이 [eqn: 2S]인 니크롬선 [eqn: R _{1}]을 그림과 같이 장치하였더니 [eqn: 4` rm A]의 전류가 흘렸다.

만일 [eqn: R _{1}] 대신에 길이가 [eqn: 2l]이고 단면적이 [eqn: S]인 니크롬선 [eqn: R _{2}]를 연결하였다면 전류는?

① 0.5A	② 1A	③ 1.5A

④ 2A	⑤ 4A

49.  가정에서 사용하는 110V용 전기 기구를 220V 전원에 연결하면 과도한 전류가 흐르기 때문에 전기 기구가 고장이 나게 된다. 110V에서 275mA의 전류가 흐르는 전구를 220V에 연결하였을 때 전구에 흐르는 전류의 세기는?

① 137.5mA	② 275mA	③ 550mA

④ 5.5A	⑤ 55A

정답과 해설

Ⅰ－02 전류, 전압, 전기 저항

1. ②    2. ④    3. ④    4. ①    5. ③    6. ④    7. ③    8. ①, ②, ⑤    9. ⑤    10. ⑤    11. ②    12. ②    13. ③    14. ①    15. ⑤    16. ③    17. ③    18. 4A    19. ②    20. ⑤    21. ①    22. 1A  23. ⑤    24. ①    25. ⑤    26. 전하량 보존 법칙    27. ③    28. ②    29. ①    30. ③    31. ③    32. ④    33. ①    34. ⑤    35. ⑤    36. ④    37. ④   38. ④    39. ③    40. ④    41. ④    42. ⑤    43. 2:1:1    44. ⑤    45. ①    46. ④    47. 전압    48. ②    49. ③

1. 전자의 이동 방향 : 전지의 (－)극 → (＋)극,

전류의 방향 : 전지의 (＋)극 → (－)극

전지의 기호에서 짧은 쪽이 (－)극이다.

2. 전류가 흐를 때는 전자들이 일정한 방향, 즉 (－)극에서 (＋)극으로 이동한다. 이때 (가)는 원자핵, (나)는 전자이며, 전류는 전자의 이동 방향과 반대 방향인 B에서 A로 흐른다.

3. 1초 동안 6.25×1018개의 전자가 지나갈 때의 전류의 세기가 1A이다. 따라서 [eqn: {6.25 TIMES 10 ^{19}} over {6.25 TIMES 10 ^{18}} =10` rm A]이다.

4. 전류계는 전류를 측정하려는 부분에 직렬로 연결하며, (＋)단자는 전원의 (＋)극에, (－)단자는 전원의 (－)극에 연결한다.

5. 측정하려는 전류가 전류계의 최댓값을 넘지 않도록 (－)단자를 선택해야 한다. 따라서 알지 못하는 전류의 세기를 측정할 때는 최댓값이 큰 (－)단자부터 연결하는 것이 좋다.

6. (－)단자 중 5A 단자에 연결되어 있으므로 가장 아래쪽의 눈금을 기준으로 읽는다.

7. 전류의 방향은 전자의 이동 방향의 반대 방향이다.

8. ③ 은 전지, ④ 는 전구를 나타낸다.

9. 직렬 회로에서 회로의 어느 곳에서나 전류의 세기는 같다. 따라서 전류계 (가)에 흐르는 전류의 세기는 1A이다. 병렬 회로에서는 나누어진 도선에 흐르는 전류의 세기의 합은 나누어지기 전의 전류의 세기와 같다. 따라서 전류계 (나)에는 2A＋3A＝5A의 전류가 흐른다.

10. 1C＝1A×1s이다. 따라서 (나)의 5분 동안의 전하량은 5A×(60×5)s＝1500C이다.

11. 꼬마 전구 － 물레방아, 전지 － 펌프, 스위치 － 밸브

12. 전압계의 (＋)단자는 전지의 (＋)극 쪽에, (－)단자는 전지의 (－)극 쪽에 연결한다.

13. 전류계의 (－)단자가 500mA에 연결되어 있으므로, 전류의 세기는 100mA이다.

전압계의 (－)단자가 15V에 연결되어 있으므로, 전압의 크기는 12V이다. 따라서 저항의 크기＝[eqn: {전압} over {전류}]＝[eqn: rm {12`V} over {0.1`A}]＝120Ω이다.

14. 4개의 전지를 모두 직렬로 연결하였을 때 가장 높은 전압을 얻을 수 있다.

15. 도선의 굵기가 가늘수록 전기 저항은 커진다.

16. 저항은 도선의 길이에 비례하고, 도선의 단면적에 반비례한다.

17. V＝IR이므로, 전압과 전류는 비례, 전압과 저항은 비례, 전류와 저항은 반비례이다.

18. 전류＝[eqn: {전압} over {저항}]＝[eqn: {20` rm V it} over {5`Ω}]＝4A이다.

19. 도선을 따라 전하가 흘러, 전류가 흐르기 때문에 전구에 불이 켜진다.

20. 전류계와 전원의 극을 반대로 연결하면 전류계의 바늘이 거꾸로 돌아가서 전류를 정확히 측정할 수 없다.

21. 0.3A×10s＝3C

22. 전류의 세기＝[eqn: {전하량} over {시간}]＝[eqn: rm {120C} over {120s}]＝1A

23. 직렬 회로에서는 어느 곳에서나 전류의 세기가 같다. 따라서, (가)의 전류계는 2A를 나타낸다.

병렬 회로에서는 나누어진 도선에 흐르는 전류의 세기의 합은 나누어지기 전의 전류의 세기와 같다. 따라서, 2A ＋(나) ＝7A 이므로, (나)의 전류의 세기는 5A이다.

24. 전류계의 눈금은 150mA를 가리킨다.

시간＝[eqn: {전하량} over {전류의~세기}]＝[eqn: rm {3C} over {0.15A}]＝20s

25. 전하량이 보존된다는 사실을 실험으로 증명하려면 전구로 흘러 들어가는 전류와 전구에서 흘러나오는 전류가 같다는 것을 확인해야 한다.

27. (가)의 전류의 세기＝2A＋5A＝7A이다. 따라서 5초 동안에 흐른 전하량은 5s×7A＝35C이다.

28. ①  전압의 크기는 회로에 흐르는 전류의 세기에 비례한다.

③  전지를 직렬 연결하였을 때 높은 전압을 얻을 수 있다.

④  전지의 (＋)극과 (＋)극을, (－)극과 (－)극을 연결하는 방법은 병렬 연결이다.

⑤  전지를 직렬 연결할 때의 전체 전압은 각 전지의 전압의 합과 같다.

29. ②  전류계를 전지에 직접 연결하면 너무 센 전류가 흘러 고장날 수 있다.

③  전압을 모르는 경우에는 측정할 수 있는 전류의 최댓값이 큰 (－)단자를 먼저 연결한다.

④  전류계의 (－)단자에는 전지의 (－)극을 연결한다.

⑤  전압계에는 (＋)단자가 1개 있다.

30. 1.5V＋1.5V＋1.5V＝4.5V

31. 전압계는 전압을 측정하려는 부분에 병렬로, 전류계는 직렬로 연결한다. 또한, (－)단자는 (－)극에, (＋)단자는 (＋)극에 연결한다.

32. 빗면의 기울기 － 전압

33. 기울기＝[eqn: {전압} over {전류}]＝저항

34. 도선의 길이가 일정할 때 저항은 도선의 굵기에 반비례한다. 저항의 크기가 A > B > C이므로, 도선의 굵기는 C> B>A이다.

35. A의 저항 ＝ [eqn: R _{rmA} :R _{rmB} = rm {2``V} over {4``A} : {2``rmV} over {1``rmA} =1:4]

36. 도선 (나)의 길이는 (가)의 5배, 굵기는 2배이다. 저항의 크기는 길이에 비례, 굵기에 반비례하므로, (나)의 저항의 크기는 (가)의 [eqn: {5} over {2}]배이다. 따라서 (나)의 저항은 200Ω×[eqn: {5} over {2}]＝500Ω이다.

37. ㉠ 전류의 세기＝[eqn: {전압} over {저항}]＝[eqn: {3` rm V it} over {6` rm Ω it}]＝0.5A이다.

㉡ 저항의 크기＝[eqn: {전압} over {전류}]＝[eqn: {6` rm V it} over {3` rm A it}]＝2Ω이다.

㉢ 전압의 크기＝전류×저항＝20A✕10Ω＝200V이다.

38. 전류의 세기＝[eqn: {전압} over {저항}]＝[eqn: {3` rm V it} over {30`Ω}]＝0.1A이다.

40. ④ 구리의 길이가 1m, 단면적이 1mm2일 때 저항이 0.017Ω이다. 구리의 단면적이 4배, 길이가 4배로 되면, 저항은 [eqn: {길이} over {단면적}]이므로 [eqn: {4} over {4}]＝1배인 0.017Ω이다.

41. 스위치가 꺼져 있어도 전자는 도선 내부에 있으며, 일정한 방향으로 움직이지 않기 때문에 전류가 흐르지 않는 것이다.

42. 그림의 회로는 모두 직렬 회로이다.

⑤는 병렬 회로에서의 전하량 보존의 법칙을 설명한 것이다.

43. B와 C의 전류의 세기의 합은 A의 전류의 세기와 같다.

44. [eqn: {0.07` rm C it} over {1` rm s it} =0.07` rm A=70` rm mA]

45. 0.5A＋0.7A＝㉠＋0.8A에서 ㉠의 전류의 세기는 0.4A이다.

46. 1.5V 건전지 4개가 직렬로 연결되어 있다. 따라서 라디오의 전체 전압은 1.5V✕4＝6V이다.

47. 빗금친 부분의 넓이는 저항×전류의 값으로 전압에 해당한다.

48. 길이는 2배, 단면적은 [eqn: {1} over {2}]배이므로, 저항은 [eqn: {2} over {{1} over {2}} =]4배가 된다. 따라서 [eqn: R _{2}]에 흐르는 전류의 세기는 [eqn: R _{1}]의 전류의 세기의 [eqn: {1} over {4}]배인 4A×[eqn: {1} over {4}]＝1A이다.

49. 도선의 저항이 일정할 때 도선에 흐르는 전류의 세기는 전압에 비례한다. 전압이 110V에서 220V로 되면, 전압이 2배가 되므로, 전류의 세기도 2배가 되어 275mA×2＝550mA가 흐르게 된다.