Ⅰ. 전기와 자기

천재교육(이) 교과서

출판사별 교과서 밀착 문제

개념 확인 문제

서로 다른 두 물체를 마찰하는 경우 전자를 잃은 물체는 (    )전하로, 전자를 얻은 물체는 (     )전하로 대전된다. 그리고 (     ) 종류의 전하는 서로 밀어내고, (     ) 종류의 전하는 서로 끌어당긴다.

대전되지 않은 물체에 대전체를 가까이 할 때, 물체에서 대전체와 가까운 쪽은 (     ) 종류의 전하가, 먼 쪽은 (      ) 종류의 전하가 유도된다. 이러한 현상을 (      )라고 한다.

우리 주변에서는 공기 청정기, 복사기 등과 같이 대전체 사이에 작용하는 (       )을 이용하는 제품을 볼 수 있다.

전기 회로에서 흐르는 전하의 양이 없어지거나 새로 생기지 않고 일정하게 보존되는 것을 무엇이라고 하는가?

전기 회로에 흐르는 전류의 세기는 회로에 걸린 (     )에 비례하고, 전기 저항에 (      )한다.

저항이 같은 여러 개의 전기 저항을 직렬로 연결했을 때의 합성 저항은 각각의 전기 저항보다 (      ), 병렬로 연결했을 때의 합성 저항은 각각의 전기 저항보다도 (      ).

전기 저항값이 다른 두 전구를 직렬연결할 때와 병렬연결할 때 전구의 밝기가 어떻게 달라지는지 비교해 보자.

전기 에너지는 전류가 흐른 (    )에 비례하고, (     ), (      ), (     )의 곱으로 구한다.

전기 기구의 소비 전력은 (      ) × (     )로 구할 수 있고, 단위는 (     )를 사용한다.

직선 도선에 전류가 흐르는 경우 오른손의 엄지손가락을 (     )의 방향으로 향할 때 네 손가락으로 감아쥐는 방향이 도선 주변에 생기는 (     )의 방향이 된다.

자기장에 놓인 도선에 전류가 흐를 때 도선은 (     )와 (     )의 방향과 수직인 방향으로 힘을 받아 이동한다.

코일 속을 통과하는 자기장이 변하면 코일에는 (      )의 변화를 방해하는 방향으로 (      )가 흐른다.

마이크가 없는 경우 마이크 대용으로 사용할 수 있는 것을 찾고, 그 원리를 설명하시오.

대단원 마무리

다음 글의 (      ) 안에 알맞은 용어를 <보기>에서 골라 쓰시오.

	<보 기>
전동기, 정전기, 정전기 유도, 전기 저항, 전력

(1) 대전된 물체에 쌓인 전하를 (       )라고 한다.

(2) 대전체를 대전되지 않은 금속에 가까이할 때, 대전체와 가까운 부분에 대전체와 다른 종류의 전하가 유도되는 현상을 (        )라고 한다.

(3) 어떤 물체에서 전하의 흐름을 방해하는 정도를 (      )이라고 한다.

(4) 1초 동안 전기 기구가 사용하는 전기 에너지의 양을 (      )이라고 한다.

(5) 자석 주위의 자기장과 전류에 의한 자기장을 이용하여 코일을 회전시키는 기구를 (     )라고 한다.

털가죽으로 고무풍선을 비볐더니 고무풍선이 (－)전하로 대전되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고무풍선에는 없던 (－)전하가 새로 생겼다.

② 마찰 후 털가죽도 (－)전하로 대전된다.

③ 마찰 후 고무풍선과 털가죽 사이에는 서로 끌어당기는 힘이 작용한다.

④ (－)전하로 대전된 고무풍선 내부에는 (＋)전하가 전혀 없다.

⑤ 마찰할 때 (＋)전하를 띤 물질이 고무풍선에서 털가죽으로 이동한다.

그림과 같이 (－)전하로 대전된 플라스틱 막대를 나무 막대에 가까이 가져가면 어떤 현상이 나타날까?

① 나무 막대가 (＋)전하로 대전되어 플라스틱 막대 쪽으로 끌려온다.

② 나무 막대에는 전기가 통하지 않으므로 검전기는 변화가 없다,

③ 나무 막대의 오른쪽 끝이 (－)전하로 유도되어 검전기의 금속박이 벌어진다.

④ 대전된 플라스틱 막대가 검전기에서 멀리 있어 검전기의 금속박은 변화 없다.

⑤ 대전된 플라스틱 막대가 검전기의 금속박을 (＋)전하로 대전시켜서 금속박이 벌어진다.

그림과 같이 두 전구를 직렬로 연결한 회로에서 스위치를 닫으면 A와 B 중 불이 먼저 켜지는 것은? 그 이유가 무엇인지 쓰시오.

그림과 같은 전기 회로를 장치한 후 스위치를 닫았더니 전류계의 눈금은 [eqn: 0.3RM`A], 전압계의 눈금은 [eqn: 1.2`RMV]를 가리켰다. 이때 전구의 저항은 몇 [eqn: Ω]인지 구하시오.

그림과 같은 충전지를 어떤 전기 기구에 연결할 때 1시간 동안 [eqn: 2.5`RMA]의 전류가 흐를 수 있다면, 이 충전지에서 공급할 수 있는 전기 에너지는 몇 [eqn: rm Wh]인지 구하시오.

오른쪽 그림과 같이 전류가 남쪽 방향으로 흐르는 도선 바로 위에 나침반을 놓았다. 나침반의 자침의 N극이 가리키는 방향을 쓰시오.

.

그림과 같이 가늘게 자른 알루미늄박의 양끝을 전원에 연결하고, 말굽자석 두 개를 설치하였다. 이 회로에 전류가 흐를 때, 알루미늄박은 어떻게 되는지 설명하시오.

오른쪽 그림과 같이 검류계를 연결한 코일 속에 자석의 N극을 넣을 때 검류계의 바늘이 오른쪽으로 움직였다. 이외의 어떤 경우에 검류계의 바늘이 오른쪽으로 움직이는지 쓰시오.

정답과 해설

Ⅰ. 전기와 자기

1. (+), (-), 같은, 다른   2. 다른, 같은, 정전기 유도   3. 전기력   4. 전하량 보존 법칙   5. 전압, 반비례   6. 커지고, 작아진다   7. 해설 참조   8. 시간, 전류, 전압, 시간   9. 전압, 전류, W(와트)   10. 전류, 자기장   11. 전류, 자기장   12. 자기장, 유도 전류   13. 해설 참조   14. (1) 정전기 (2) 정전기 유도 (3) 전기 저항 (4) 전력 (5) 전동기   15. ③   16. ③   17. 해설 참조   18. 4Ω   19. 3.75Wh   20. 서쪽   21. 알루미늄 박은 자석이 있는 부분에서 위로 볼록하게 된다.   22. 코일 속에서 S극을 뺄 때, 코일을 N극 쪽으로 이동시킬 때, 코일을 S극에서 멀리 가져갈 때

7. [모범 답안] 저항이 다른 전구를 직렬로 연결하면 저항이 큰 전구에 전압이 많이 걸리므로 더 밝아진다. 저항이 다른 전구를 병렬로 연결하면 저항이 작은 전구에 전류가 세게 흐르므로 더 밝아진다. 직렬 회로에서는 회로에 흐르는 전류가 같고, 병렬 회로에서는 회로에 걸린 전압이 같기 때문이다.

13. [모범 답안] 이어폰이나 스피커는 마이크와 같이 코일과 자석으로 이루어져 있다. 말을 하면 스피커 내부의 코일이 진동하여 코일에 유도 전류가 흐르므로 마이크 대용으로 사용할 수 있다.

17. [모범 답안] 스위치를 닫는 순간, 전기 회로의 모든 부분에서 전자가 움직이기 시작한다. 따라서 두 전구의 불은 동시에 켜진다.