Ⅰ. 전기와 자기

두산동아 교과서

출판사별 교과서 밀착 문제

개념 확인 문제

다른 종류의 두 물체를 마찰하면 두 물체 사이에서 _______가 이동하여 각 물체가 대전된다. 이를 ________라고 한다.

두 물체를 서로 문질러 마찰 전기가 발생했을 때 두 물체 사이에는 서로 ______ 방향으로 전기력이 작용한다.

대전되지 않은 금속에 대전체를 가까이 하면 금속에서 ______가 일어나, 금속의 양 끝이 서로 다른 전하를 띤다.

대전되지 않은 깡통에 (－)전하를 띠는 막대를 가까이 하였을 때, 깡통에서 막대와 가까운 부분은 ________전하를 띤다.

대전되지 않은 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 하면, 금속박이 _______.

공기 청정기, 터치스크린 등은 ________을 이용한 전기 기구이다.

원자의 구조는 원자핵과 전자 사이에 작용하는 _______에 의해 유지된다.

두 지점 사이의 전기적 위치 에너지 차를 _______이라고 한다.

전구가 연결된 전기 회로에서 전구를 지나기 전 전류의 세기는 전구를 지난 후 전류의 세기와 _________.

전류의 단위로는 _______, 전압의 단위로는 _______를 사용한다.

도선에 흐르는 전류의 세기는 도선의 양 끝에 걸린 전압의 크기에 ______하고, 도선의 저항에 _______한다.

저항의 단위로는 _______을 사용한다.

어떤 전구에 [eqn: 6 rm `V]의 전압을 걸었을 때 흐르는 전류의 세기가 [eqn: 0.3`RMA]였다면, 이 전구의 저항은 ______이다.

자유 전자가 없어서 저항이 큰 물질을 ________, 자유 전자가 많아서 저항이 작은 물질을 _______라고 한다.

어떤 도선의 저항값은 도선의 길이에 _______하고, 단면적에 _______한다.

저항이 [eqn: R _{1}], [eqn: R _{2}]인 두 니크롬선을 직렬연결하면 합성 저항의 크기는 _______이다.

병렬연결하는 저항의 수가 많아질수록 합성 저항은 점점 ________.

저항이 [eqn: 10`Ω]인 니크롬선 2개를 직렬연결하면 합성 저항은 ______[eqn: Ω]이 되고, 병렬연결하면 합성 저항은 _______[eqn: Ω]이 된다.

________는 전기 기구를 이용하여 다른 에너지로 쉽게 전환할 수 있어 편리하다.

TV는 전기 에너지를 ______, _______ 등 다양한 형태로 전환한다.

전기난로나 전기다리미는 전기 에너지를 주로 ______로 전환하여 사용하는 전기 기구이다.

______은 1초 동안 전기 기구에서 공급되어 전환되는 전기 에너지로, 단위로는 _______를 사용한다.

전기 기구가 일정 시간 동안 소비한 전력량은 전력과 _______의 곱과 같다.

전류가 흐르는 도선 주위에는 ______이 생긴다.

전류가 흐르는 직선 도선 주위에 생기는  ________의 방향은 오른손 엄지손가락이 _______의 방향을 향할 때 나머지 네 손가락이 도선을 감아쥐는 방향과 같다.

남북 방향으로 놓인 긴 직선 도선에 남쪽으로 전류가 흐를 때 나침반을 도선 위에 겹쳐 놓으면 나침반 자침의 N극은 _______을 가리킨다.

자기장 속에 전류가 흐르는 도선을 놓으면 도선은 ________을 받는다.

자석에 의한 자기장의 방향에 수직으로 직선 모양의 도선이 놓여 있을 때 도선에 흐르는 전류의 방향이 반대가 되면 도선이 받는 힘의 방향은 ________.

전동기는 _______을 이용하여 전기 에너지를 역학적 에너지로 전환시킨다.

코일을 통과하는 자기장의 세기가 변할 때 코일에 전류가 유도되는 현상을 ______라고 한다.

검류계를 연결한 코일 속에 자석을 밀어넣을 때는 코일에 전류가 _______, 자석을 넣은 채로 가만히 있을 때는 코일에 전류가 ________.

교통 카드 내부에는 ______이 있어서, 계속 변하는 자기장이 발생하는 단말기에 교통 카드를 갖다 대면 전류가 유도된다.

발전기는 ______를 이용하여 역학적 에너지를 _______로 전환시킨다.

직류 전동기에 전류가 흐르면 전동기의 축이 회전하고, 전동기에 전원 대신 LED를 연결하고 전동기의 축을 빠르게 돌리면 LED의 ______.

발전기에서 자석 사이에 있는 코일을 회전시키면, 코일을 통과하는 ______의 양이 시간에 따라 변하므로 전류가 발생한다.

대단원 마무리

그림은 전하를 띠는 가벼운 금속구를 천장에 실로 매달았을 때의 모습을 나타낸 것이다. A∼C 중 나머지 둘과 다른 전하를 띠는 것을 고르시오. (단, C의 전하량은 A, B보다 작다.)

서로 다른 두 물체를 마찰하여 마찰 전기가 발생하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 물체 사이에서 이동하는 것은 원자핵이다.

② 마찰한 후 두 물체는 서로 끌어당긴다.

③ 전자를 얻은 물체는 (+)전하를 띤다.

④ 마찰한 후 두 물체는 서로 같은 종류의 전하를 띤다.

⑤ 표면에 전자가 새로 생겨난 물체는 (＋)전하를 띤다.

그림과 같이 실에 매단 가벼운 금속구에 (+)전하를 띠는 플라스틱 막대를 가까이 하였다.

이때 금속구의 모습으로 옳은 것은?

그림은 도선에서 전자가 움직이는 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이 도선에는 전류가 흐른다.

② 전류의 방향은 A → B 방향이다.

③ A쪽에는 전지의 (＋)극이 연결되어 있다.

④ B쪽에는 전지의 (－)극이 연결되어 있다.

⑤ 전자의 이동 방향과 전류의 방향은 같다.

어떤 니크롬선에 걸리는 전압과 전류 사이의 관계를 나타낸 그래프로 옳은 것은?

표는 동일한 금속으로 만든 도선 A∼D의 길이와 단면적을 나타낸 것이다. 저항의 크기를 비교하시오.

도선	길이([eqn: RMcm])	단면적([eqn: rmmm ^{2}])
A	20	10
B	20	20
C	40	10
D	40	20

그림은 [eqn: 2`Ω]과 [eqn: 5`Ω]의 저항을 직렬연결한 회로를 나타낸 것이다. [eqn: 2`Ω]의 저항에 걸린 전압이 [eqn: rm4`V]일 때, (가)∼(다)에 알맞은 값을 쓰시오.

[eqn: 220`RMV]의 전원에 연결하였을 때 소비하는 전력이 [eqn: 500`RMW]인 전기다리미를 30분 동안 사용하였다. 이 전기다리미가 소비한 전력량은 몇 [eqn: RMWh]인지 구하시오.

오른쪽 그림은 전류가 흐르는 직선 도선 주위에 여러 개의 나침반을 놓았을 때의 모습이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전류의 방향은 A이다.

② 전류의 방향이 바뀌면 자침의 N극 방향이 바뀐다.

③ 자기장은 도선을 중심으로 한 동심원 모양이다.

④ 도선에 전류가 흐르지 않으면 나침반 자침의 N극은 모두 같은 방향을 가리킨다.

⑤ 나침반이 놓인 지점에서 자기장의 방향은 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향이다.

오른쪽 그림과 같이 전류가 흐르는 직선 도선이 자기장에 놓여 있다. 이 도선이 받는 힘의 방향이 반대가 되는 경우를 보기에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 전류의 방향만 반대로 할 때

ㄴ. 자기장의 방향만 반대로 할 때

ㄷ. 전류와 자기장의 방향이 모두 반대로 될 때

① ㄱ	② ㄴ           ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 전동기의 구조를 나타낸 것이다.

전류가 화살표 방향으로 흐르는 경우에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 도선 AB 부분은 위쪽으로 힘을 받는다.

ㄴ. 도선 CD 부분은 C → D 방향으로 전류가 흐른다.

ㄷ. 코일은 시계 방향으로 회전한다.

① ㄱ	② ㄴ           ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림과 같이 막대자석을 검류계를 연결한 코일에 가까이 하였다.

검류계의 바늘이 움직이지 않은 경우는?

① 코일에 막대자석을 가까이 한다.

② 코일에서 막대자석을 멀리 한다.

③ 코일 속에 막대자석이 정지해 있다.

④ 코일을 막대자석에 가까이 한다.

⑤ 코일을 막대자석에서 멀리 한다.

정답과 해설

Ⅰ. 전기와 자기

1. 전자, 마찰 전기   2. 끌어당기는   3. 정전기 유도   4. (+)   5. 벌어진다.   6. 전기력   7. 전기력   8. 전압   9. 같다   10. A, V   11. 비례, 반비례  12. Ω

13. 20Ω   14. 절연체, 도체    15. 비례, 반비례   16. [eqn: R _{1}]+[eqn: R _{2}]   17. 작아진다   18. 20, 5   19. 전기 에너지   20. 빛에너지, 소리 에너지   21. 열에너지   22. 전력, W   23. 사용 시간   24. 자기장   25. 자기장, 전류   26. 서쪽   27. 자기력   28. 반대가 된다.   29. 자기장 속에 놓인 도선이 받는 자기력   30. 전자기 유도   31. 흐르고, 흐르지 않는다.   32. 코일   33. 전자기 유도, 전기 에너지   34. 불이 켜진다.   35. 자기장   36. C   37. ②   38. ②   39. ①  40. ③   41. C>A=D>B   42. (가) 2, (나) 10, (다) 14   43. 250Wh   44. ①   45. ③   46. ③   47. ③

44. 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 향했을 때 네 손가락을 감아쥐는 방향으로 자기장이 생긴다.

45. 전류와 자기장의 방향이 모두 바뀌면 힘의 방향은 처음과 같다.

46. AB 부분은 위쪽으로, CD 부분은 아래쪽으로 힘을 받으므로 코일은 시계 방향으로 회전한다.