Ⅰ. 전기와 자기

비상교육 교과서

출판사별 교과서 밀착 문제

개념 확인 문제

( 같은, 다른 ) 종류의 전기를 띤 대전체 사이에는 척력이 작용한다.

서로 다른 두 물체를 마찰시킬 때 두 물체가 각각 (－)전하, (＋)전하를 띠는 이유를 설명하시오.

전기를 띠지 않는 금속에 대전체를 가까이 할 때 금속에 전하가 유도되는 현상을 (     )라고 한다.

그림과 같이 (＋)대전체를 금속 막대에 가까이 할 때, 금속 막대의 양 끝에 유도되는 전하에 대해 설명하시오.

(     )는 정전기 유도를 이용하여 물체의 대전 여부를 알아보는 기구이다.

검전기의 금속판에 (＋)대전체를 가까이 할 때 금속판과 금속박이 띠는 전하의 종류를 각각 쓰시오.

전자는 전선을 따라 이동하면서 전하를 운반한다. 이러한 전하의 흐름은 무엇인가?

전기 회로에서 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 ( 같은, 반대 ) 방향이다.

전선 속 전하의 양은 없어지거나 새로 만들어지지 않고 항상 일정하게 보존되는데, 이를 (     ) 법칙이라고 한다.

그림과 같이 두 전구가 연결된 전기 회로의 A점과 B점에 흐르는 전류의 세기가 각각 [eqn: RM5`A]와 [eqn: RM4`A]일 때, C점에 흐르는 전류의 세기는 몇 [eqn: RMA]인가?

전기 회로에서 전류를 흐르게 하는 능력을 무엇이라고 하는가?

[eqn: 1.5`RMV] 전지 3개를 모두 사용하여 [eqn: 3`RMV]의 전압을 얻으려고 한다. 이때 전지를 어떻게 연결해야 하는지 그림으로 그리시오.

전지 저항이 [eqn: 5`Ω]인 니크롬선을 [eqn: 10`RMV]의 전원에 연결시켰다. 이때 니크롬선에 흐르는 전류의 세기는 몇 [eqn: RMA]인가?

전선의 길이와 굵기의 변화에 따라 전기 저항이 어떻게 변하는지 설명하시오.

저항을 직렬로 연결하면 합성 저항은 ( 커, 작아 )지고, 저항을 병렬로 연결하면 합성 저항은 ( 커, 작아 )진다.

[eqn: 3`Ω]과 [eqn: 6`Ω]인 저항을 병렬로 연결할 때 합성 저항은 몇 [eqn: Ω]인가?

전류에 의해 발생하는 에너지를 (     ) 에너지라고 한다.

전기다리미로 옷을 다릴 때 전기 에너지는 어떤 형태의 에너지로 전환되는지 쓰시오.

전기 제품이 1초 동안 소비하는 전기 에너지의 양을 (     )이라고 한다.

소비 전력이 [eqn: 600`RMW]인 세탁기를 10분 동안 사용할 때 세탁기가 소비한 전기 에너지는 몇 [eqn: RMJ]인가?

자석 주위에 자기력이 작용하는 공간을 (     )이라 하고, 이를 선으로 나타낸 것을 (     )이라고 한다.

나침반에 막대자석의 [eqn: RMN]극을 가까이 하면 나침반 바늘은 어떻게 될지 그려 보시오.

전류가 흐르는 직선 도선 주위에는 도선을 중심으로 (     ) 모양의 자기장이 생긴다.

그림과 같이 직선 도선 위에 나침반을 놓고 전류를 흐르게 하면 나침반 바늘의 [eqn: RMN]극은 어느 방향을 가리키겠는가?

자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 다음과 같이 찾는다.

오른손의 엄지손가락은 (     )의 방향, 네 손가락은 (     )의 방향으로 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이 된다.

전류와 자기장의 방향이 동시에 바뀌면 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향은 어떻게 되는가?

코일을 통과하는 자기장이 변하여 코일에 전류가 흐르는 현상을 (     )라고 한다.

코일에 자석의 [eqn: RMN]극을 가까이 할 때와 멀리 할 때 유도 전류는 ( 같은, 반대 ) 방향으로 생긴다.

전동기는 전기 에너지를 역학적 에너지로, (     )는 역학적 에너지를 전기 에너지로 전환하는 장치이다.

발전기와 전동기에는 공통적으로 자석과 전류가 흐를 수 있는 (     )이 들어 있다.

대단원 마무리

그림과 같이 고무풍선과 털가죽을 마찰시켰더니 고무풍선은 (－)전하, 털가죽은 (＋)전하를 띠었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 털가죽에서 풍선으로 전자가 이동했다.

② 풍선에서 털가죽으로 전자가 이동했다.

③ 털가죽에서 풍선으로 (＋)전하가 이동했다.

④ 풍선에서 털가죽으로 (＋)전하가 이동했다.

⑤ 풍선의 전자와 털가죽의 (＋)전하가 서로 자리를 바꾸었다.

그림은 전기를 띠지 않은 금속 막대에 (＋)대전체를 가까이 한 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. A 부분은 (－)전하로 대전된다. ㄴ. 금속 막대의 (＋)전하는 B 쪽으로 이동한다. ㄷ. 금속 막대의 전자는 A 쪽으로 이동한다.

① ㄱ               ② ㄷ             ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ            ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 어떤 전선 속에서 움직이는 전자의 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전류는 A 에서 B 쪽으로 흐른다.

② 전선에는 전류가 흐르고 있지 않다.

③ A 쪽에 전지의 (＋)극이 연결되어 있다.

④ B 쪽에 전지의 (＋)극이 연결되어 있다.

⑤ 전류의 방향과 전자의 이동 방향은 같다.

그림과 같이 전구 2개를 병렬연결하고 전류계 (가)∼(라)에 흐르는 전류의 세기를 측정하였다. (가)에 [eqn: 6`RMA], (나)에 [eqn: 4`RMA]의 전류가 흐를 때, (다)와 (라)에 흐르는 전류의 세기를 각각 쓰시오.

그림 (가), (나)는 전기 회로를 물의 흐름에 비유하여 나타낸 것이다. 비유가 옳지 않은 것은?

① 밸브 - 스위치           ② 물레방아 - 전구

③ 펌프 - 전지             ④ 물의 흐름 - 전류

⑤ 수도관 - 전압

그래프는 니크롬선에 흐르는 전류와 전압의 관계를 나타낸 것이다. 이 니크롬선의 전기 저항은?

① [eqn: 5`Ω]             ② [eqn: 10`Ω]            ③ [eqn: 15`Ω]

④ [eqn: 20`Ω]            ⑤ [eqn: 30`Ω]

그림과 같이 2개의 저항을 연결하였을 때 전류계와 전압계의 바늘이 각각 [eqn: RM1`A]와 [eqn: 30`RMV]를 가리켰다.

이때 저항 [eqn: R]의 전기 저항은?

① [eqn: 10`Ω]           ② [eqn: 20`Ω]           ③ [eqn: 30`Ω]

④ [eqn: 40`Ω]           ⑤ [eqn: 45`Ω]

그림은 [eqn: 20`Ω]과 [eqn: 30`Ω]의 저항을 [eqn: 6`RMA]의 전지에 병렬연결한 전기 회로를 나타낸 것이다. 이 전기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전기 회로의 전체 저항은 [eqn: 12`Ω]이다.

② 전기 회로에 흐르는 전체 전류의 세기는 [eqn: 0.5`RMA]이다.

③ [eqn: 20`Ω]에 흐르는 전류의 세기는 [eqn: 0.3`RMA]이다.

④ [eqn: 30`Ω]에 흐르는 전류의 세기는 [eqn: 0.2`RMA]

⑤ [eqn: 20`Ω]과 [eqn: 30`Ω]에 걸리는 전압의 비는 [eqn: 2`:`3]이다.

소비 전력을 알 수 없는 같은 전구 2개를 1시간 동안 사용했을 때 소비한 전기 에너지가 [eqn: 360,000`RMJ] 이었다. 이때 전구 1개의 소비 전력은?

① [eqn: 20`RMW]           ② [eqn: 30`RMW]           ③ [eqn: 50`RMW]

④ [eqn: 60`RMW]           ⑤ [eqn: 100`RMW]

자기장과 자기력선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자기장의 방향은 나침반 바늘의 [eqn: RMN]극이 가리키는 방향이다.

② 자기력선이 빽빽한 곳일수록 자기장이 세다.

③ 자기력선은 [eqn: RMS]극에서 나와서 [eqn: RMN]극으로 들어간다.

④ 자기력선은 도중에 끊어지거나 서로 교차하지 않는다.

⑤ 자기력선은 나침반 바늘의 [eqn: RMN]극이 가리키는 방향을 연결한 선이다.

자석과 전류가 흐르는 도선 주위에 생기는 자기력선의 모양으로 옳지 않은 것은?

그림과 같이 직선 도선에 전류가 흐를 때 나침반 바늘이 가리키는 방향으로 옳은 것은? (단, 지구 자기장은 무시한다.)

그림은 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘을 알아보기 위한 실험 장치를 나타낸 것이다.

알루미늄박의 운동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스위치를 닫으면 알루미늄박은 위쪽으로 움직인다.

② 자석의 극을 바꾸면 알루미늄박은 아래쪽으로 움직인다.

③ 전류의 방향을 바꾸면 알루미늄박은 아래쪽으로 움직인다.

④ 전지를 바꾸면 알루미늄박이 움직이는 폭이 달라진다.

⑤ 자석을 바꾸어도 알루미늄박이 움직이는 폭은 변하지 않는다.

전류가 흐르는 직선 도선 주위에 생기는 자기장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자기력선은 도선에 가까울수록 빽빽하다.

② 전류의 세기가 셀수록 자기장이 세다.

③ 자기장의 세기는 도선에 가까울수록 세다.

④ 자기장의 방향은 전류의 방향에 관계없이 일정하다.

⑤ 자기력선은 도선을 중심으로 동심원 모양을 이룬다.

그림과 같은 장치에서 코일의 AB와 CD 부분이 받는 힘의 방향을 옳게 짝지은 것은?

AB       CD           AB      CD

①  아래쪽     왼쪽     ②  위쪽    오른쪽

③  아래쪽     위쪽     ④ 오른쪽   아래쪽

⑤  아래쪽    오른쪽

그림과 같이 발광 다이오드가 연결된 코일에 자석을 가까이 할 때에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.

	<보 기>
ㄱ. 코일에 자석을 가까이 하면 발광 다이오드에 불이 켜진다. ㄴ. 코일 안에 자석을 넣고 가만히 있으면 발광 다이오드의 밝기가 더 밝아진다. ㄷ. 이와 같은 원리를 이용한 전기 기구에는 금속 탐지기, 도난 방지기가 있다.

정답과 해설

Ⅰ. 전기와 자기

1. 같은   2. 해설 참조   3. 정전기 유도   4. 해설 참조   5. 검전기   6. 금속판 : (-)전하, 금속박 : (+)전하

7. 전류   8. 반대   9. 전하량 보존   10. 1 A

11. 전압   12.

13. 2 A   14. 해설 참조   15. 커, 작아   16. 2Ω   17. 전기 에너지   18. 열에너지   19. 소비 전력 20. 360,000J   21. 자기장, 자기력선   22.    23. 동심원   24. (라)   25. 전류, 자기장   26. 힘의 방향은 변함이 없다.   27. 전자기 유도   28. 반대   29. 발전기   30. 코일   31. ①   32. ④    33. ④   34. (다) 2A, (라) 6A   35. ⑤   36. ③   37. ②   38. ⑤   39. ③   40. ③   41. ⑤   42. ②   43. ⑤   44. ④   45. ③   46. ㄱ, ㄷ

2. [모범 답안] 마찰시킬 때 한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동하여 전자를 잃은 물체는 (+)전하를 띠고, 전자를 얻은 물체는 (-)전하를 띤다.

4. [모범 답안] 금속 막대에서 (+)대전체와 가까운 쪽은 (-)전하, 먼 쪽은 (+)전하가 유도된다.

14. [모범 답안] 전선이 길수록 전기 저항이 커지고, 전선이 굵을수록 전기 저항이 작아진다.

20. 600 W×(10×60 s)=360,000 J