1. 열의 이동 방법

-  -

시험대비 요점정리

02. 열의 이동과 우리 생활

중1

과

학

Ⅴ. 열과 우리 생활

학원명          강사명

전도	대류	복사
고체에서 이웃한 분자들 사이의 충돌에 의해 열이 전달	액체나 기체에서 분자가 직접 이동하여 열이 전달	물질의 도움 없이 빛과 같은 형태로 직접 열이 전달
• 뜨거운 국에 담가 둔 숟가락이 뜨거워진다. • 냄비는 금속으로 만들고, 손잡이는 플라스틱으로 만든다.	• 에어컨은 위쪽에, 난로는 아래쪽에 설치한다. • 방 한쪽에 난로를 켜두면 방 전체가 따뜻해진다.	• 난로 가까이 있으면 따뜻함을 느낀다. • 적외선 카메라로 사람을 촬영하면 체온 분포를 알 수 있다.

2. 단열의 이동 방법

⑴ 단열 : 물체와 물체 사이에서 열이 이동하지 못하게 막는 것

• 단열을 하면 물체의 온도가 일정하게 유지된다.

• 전도, 대류, 복사에 의한 열의 이동을 모두 막아야 단열이 잘 된다.

(2) 단열재 : 열의 이동을 막는 물질, 같은 물질일 때 두께가 두꺼울수록 단열이 잘 된다.

솜, 털, 스타이로폼	내부에 공기를 많이 포함 ➡ 전도에 의한 열의 이동을 주로 차단
진공 상태	열을 전달하는 물질이 거의 없음 ➡ 전도와 대류에 의한 열의 이동을 주로 차단
은박지, 알루미늄박	복사 형태의 열을 반사시킴 ➡ 복사에 의한 열의 이동을 주로 차단

(3) 단열의 이용

보온병	• 이중 마개의 플라스틱 : 전도에 의한 열의 이동 차단 • 이중벽의 진공 공간 : 전도와 대류에 의한 열의 이동 차단 • 은도금된 벽면 : 복사에 의한 열의 이동 차단
스타이로폼	스타이로폼에 포함된 공기가 전도에 의한 열의 이동 차단
이중창	이중창 사이의 공기가 전도에 의한 열의 이동 차단

3. 폐열 :

◈ Note

발전소, 소각장, 공장 등에서 효율적으로 이용하지 못하고 버려지는 열 ➡ 공장 설비 예열, 물을 끓여 지역난방과 전기 에너지 생산, 쌀과 고추의 건조 등에 이용

4. 온실 효과와 지구 온난화

(1) 온실 효과：지구의 기온이 대기에 의해 높은 기온을 유지하는 현상

(2) 지구 온난화：대기 중의 온실기체가 증가하여 지구의 평균 기온이 높아지는 현상

영향	해수면 상승, 기온 변화, 기상 이변 등
예방	• 석탄, 석유, 천연가스 등 화석 연료의 사용을 줄여 이산화 탄소의 배출 감소 • 단열재나 폐열을 사용하여 에너지 낭비 줄이기 • 태양열 에너지 등 새로운 에너지 개발

시험대비 기출문제

02. 열의 이동과 우리 생활

중1

과

학

Ⅴ. 열과 우리 생활

이름: 이  름      점수:  점    수

시험에 꼭! 나오는 문제

1. 복사에 의한 현상을 모두 고르면?(2개)

① 냄비의 손잡이는 플라스틱으로 만든다.

② 에어컨은 위쪽에, 난로는 아래쪽에 설치한다.

③ 태양열이 우주 공간을 지나 지구에 도달한다.

④ 주전자 바닥을 가열하면 물 전체가 데워진다.

⑤ 양달에 있는 눈이 그늘에 있는 눈보다 더 빨리 녹는다.

2. 그림은 열의 이동 방법 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

(가) 주전자 속 물이 끓는다.

(나) 불에 닿아 있는 금속 막대가 뜨거워진다.

(다) 모닥불 옆에 있으면 손이 따뜻해진다.

열의 이동 방법 (가)~(다)를 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	전도	대류	복사
②	전도	복사	대류
③	대류	전도	복사
④	대류	복사	전도
⑤	복사	전도	대류

3. 그림은 교실에서 책을 뒤로 이동시키는 방법 1, 2, 3을 나타낸 것이고, 보기는 일상생활에서 열이 이동하는 여러 현상들이다.

ㄱ. 에어컨을 틀었더니 방 전체가 차가워졌다.

ㄴ. 그늘보다 햇볕이 비치는 곳이 더 따뜻하다.

ㄷ. 뜨거운 국에 국자를 넣었더니 손잡이 부분까지 뜨거워졌다.

<보기>

1, 2, 3의 방법과 같은 책의 이동 방법으로 열이 이동하는 현상을 보기에서 골라 옳게 짝지은 것은?

1의 방법      2의 방법      3의 방법

①    ㄱ	ㄴ	ㄷ

②    ㄴ	ㄱ	ㄷ

③    ㄴ	ㄷ	ㄱ

④    ㄷ	ㄱ	ㄴ

⑤    ㄷ	ㄴ	ㄱ

4. 오른쪽 그림은 보온병의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이중벽 사이를 진공 상태로 만드는 이유는?

① 전도에 의한 열의 이동이 잘 되게 하기 위해서

② 대류에 의한 열의 이동이 잘 되게 하기 위해서

③ 전도와 복사에 의한 열의 이동을 막기 위해서

④ 대류와 복사에 의한 열의 이동을 막기 위해서

⑤ 전도와 대류에 의한 열의 이동을 막기 위해서

5. 생활 속 단열의 예로 옳지 않은 것은?

① 천장에 석고 보드를 붙인다.

② 방한복 안에 솜털을 넣는다.

③ 교실의 창문을 이중창으로 한다.

④ 방열복은 외부의 열이 잘 전달되는 소재를 사용한다.

⑤ 겨울에 두꺼운 옷 한 벌을 입는 것 보다 얇은 옷 여러 벌을 입는 것이 몸을 더 따뜻하게 한다.

6. 지구 온난화를 막기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 에너지 절약을 습관화한다.

② 화석 연료의 사용을 줄인다.

③ 단열 효과가 좋은 단열재를 사용한다.

④ 버려지는 폐열을 효율적으로 이용한다.

⑤ 에너지 효율이 낮은 전기 제품을 사용한다.

매번 자주! 출제되는 문제

7. 오른쪽 그림과 같이 철, 구리, 알루미늄 막대에 촛농을 이용하여 나무 막대를 붙인 후 알코올램프로 가열하였더니 구리, 알루미늄, 철의 순서로 나무 막대가 떨어졌다. 이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전도에 의해 열이 이동한다.

② 구리가 열을 가장 빨리 전도한다.

③ 알루미늄이 철보다 열을 더 잘 전도한다.

④ 알코올램프와 가까울수록 빨리 떨어진다.

⑤ 금속을 이루는 분자들이 직접 이동하여 열이 전달된다.

8. 오른쪽 그림은 아래쪽이 데워진 열기구 속에서 일어나는 공기의 순환 현상을 나타낸 것이다. 열기구에서 공기의 움직임과 가장 관련 깊은 열의 이동 방법은?

① 대류	② 전도

③ 복사	④ 단열

⑤ 열팽창

9. 오른쪽 그림은 보온병의 구조를 나타낸 것이다. 보온병의 구조에서 열을 차단하는 부분이 보기와 같을 때 각 부분이 열을 차단하는 원리와 관련 있는 것을 옳게 짝지은 것은?

ㄱ. 유리병을 이중벽으로 한다.

ㄴ. 유리병 내부를 은도금한다.

ㄷ. 이중벽 사이를 진공 상태로 한다.

<보기>

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	전도	대류	전도, 복사
②	전도	복사	전도, 대류
③	대류	복사	대류, 복사
④	복사	대류	전도, 복사
⑤	복사	전도	전도, 대류

[10～11] 병우와 민희는 효율적인 단열재를 찾기 위해 다섯 개의 비커에 각각 다른 물질 A～E를 넣고 80 ℃의 뜨거운 물을 넣은 둥근바닥 플라스크를 넣었다. 이때 물의 온도 변화는 표와 같이 측정되었다.

물질 시간	A	B	C	D	E
0분	80 ℃	80 ℃	80 ℃	80 ℃	80 ℃
5분	78 ℃	77.5 ℃	77 ℃	75.5 ℃	73 ℃
10분	76.5 ℃	75.5 ℃	74.5 ℃	71.5 ℃	69 ℃

10. 단열재로 사용하기에 가장 좋은 물질은?

① A	② B	③ C	④ D	⑤ E

11. 위 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A가 열을 가장 잘 전달한다.

② E 안의 물의 온도 변화가 가장 작다.

③ 단열재는 열을 잘 전달하는 물질이다.

④ 물의 온도 변화가 클수록 좋은 단열재이다.

⑤ A를 이용하여 집을 지으면 E에 비해 에너지를 절약할 수 있다.

12. 여름철과 겨울철에 집안과 집밖에서 열의 이동을 차단하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 커튼을 설치한다.

② 바닥에 카펫을 깐다.

③ 옥상과 벽에 덩굴 식물을 키운다.

④ 벽면 내부에 스타이로폼을 넣는다.

⑤ 유리창의 크기를 되도록 크게 설치한다.

13. 생활에서 열의 이동을 막아 이용하는 기구로 옳지 않은 것은?

① 단열재         ② 주전자 손잡이

③ 이중창         ④ 다리미의 바닥

⑤ 보온병

14. 온실 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지구의 기온이 대기에 의해 낮은 기온을 유지하는 현상이다.

② 지구에 대기가 없다면 지구의 기온은 지금보다 낮아질 것이다.

③ 메테인, 이산화 탄소 등은 온실 효과를 일으키는 온실기체이다.

④ 대기 중 온실 기체의 비율이 높아지면 온실 효과에 의한 영향은 커진다.

⑤ 산업 혁명 이후 화석 연료의 사용량이 늘어나면서 온실 효과에 의한 영향이 크게 나타나고 있다.

15. 생활에서 열을 효율적으로 이용하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 공기를 많이 포함하는 물질을 단열재로 사용한다.

② 단열을 하기 위해서 전도와 대류에 의한 열의 이동만 막는다.

③ 쓰레기를 태울 때 발생하는 폐열로 온수를 만들어 지역난방에 이용한다.

④ 공장에서 사용하는 보일러의 폐열을 이용하여 음식물 찌꺼기를 건조시킨다.

⑤ 자동차를 운전할 때 폐열을 이용하여 히터를 켜지 않고도 난방을 한다.

이것까지 풀면! 100점 맞는 문제

16. 열이 잘 전도될 수 있게 만든 것은?

① 냄비 바닥        ② 주방 장갑

③ 냄비 손잡이      ④ 주전자 손잡이

⑤ 튀김 조리용 긴 젓가락

17. 그림은 보온병의 구조를 나타낸 것이다.

은도금된 유리

진공 상태

마개

뜨겁거나

차가운

음식

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 빛과 같은 형태로 전달되는 열은 은도금된 유리에서 반사된다.

ㄴ. 진공 상태는 대류나 복사에 의한 열의 이동을 차단하는 역할을 한다.

ㄷ. 이와 같은 보온병은 전도에 의한 열의 출입을 막기 어렵다.

<보기>

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 지구 온난화와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지구 온난화와 온실 효과는 서로 관계없다.

② 지구 온난화에 의해 빙하가 점점 녹고있다.

③ 지구 온난화의 주된 원인은 이산화 탄소이다.

④ 폐열과 단열을 이용하면 지구 온난화의 진행을 늦출 수 있다.

⑤ 지구 온난화의 영향으로 지구의 평균 기온이 점점 높아지고 있다.

정답과 해설

Ⅴ- 02 열의 이동과 우리 생활

1. ③, ⑤   2. ③    3. ④   4. ⑤    5. ④    6. ⑤   7. ⑤    8. ①     9. ②     10. ①   11. ⑤    12. ⑤    13. ④    14. ①    15. ②  16. ①    17. ①    18. ①

1. ① 냄비의 손잡이를 플라스틱으로 만드는 이유는 손잡이에 전도된 열에 의해 화상을 입지 않게 하기 위해서이다.

②, ④ 공기나 물에서는 대류에 의해 열이 전달된다.

③ 태양열은 복사에 의해 우주 공간을 지나 지구에 도달한다.

⑤ 그늘은 태양의 열이 거의 도달하지 않는 부분이다.

2. (가)는 대류, (나)는 전도, (다)는 복사에 의해 열이 이동한다.

3. 1은 분자의 진동이 이웃한 분자에 전달되는 방법인 전도, 2는 분자가 직접 이동하여 열을 전달하는 방법인 대류, 3은 물질의 도움 없이 열이 직접 이동하는 방법인 복사에 비유할 수 있다.

4. 진공 상태에서는 공기가 거의 없으므로 전도와 대류에 의한 열의 이동을 차단한다.

5. ④ 방열복은 외부의 열이 잘 차단되는 소재를 사용하므로 열로 부터 인체를 보호할 수 있다.

6. ⑤ 에너지 효율이 높은 전기 제품을 사용해야 에너지를 절약하여 지구 온난화를 막을 수 있다.

7. ②, ③ 구리, 알루미늄, 철 순으로 나무 막대가 떨어졌으므로 구리>알루미늄>철 순으로 열이 빨리 전도된다.

⑤ 전도는 이웃한 분자들 사이의 충돌에 의해 열이 전달된다. 분자들이 직접 이동하여 열이 전달되는 것은 대류이다.

8. 액체나 기체 분자들이 직접 이동하면서 열이 전달되는 방법으로 대류에 해당한다.

9. ㄱ. 유리병을 이중벽으로 하면 전도에 의한 열의 이동을 차단한다.

ㄴ. 은도금된 벽면은 복사에 의한 열의 이동을 차단한다.

ㄷ. 이중벽 사이의 진공 공간은 전도와 대류에 의한 열의 이동을 차단하다.

10. 물의 온도 변화가 가장 작은 A가 단열재로 사용하기 가장 좋은 물질이다.

11. ①, ② 물의 온도 변화가 가장 작은 A가 열을 가장 잘 차단한다. 열을 가장 잘 전달하는 물질은 물의 온도 변화가 가장 큰 E이다.

③, ④ 단열재는 열의 이동을 막는 물질로, 물의 온도 변화가 작을수록 좋은 단열재이다.

12. ⑤ 유리창의 크기가 크면 열 손실이 크다.

13. ① 단열재는 열의 이동을 막는 물질로, 솜과 스타이로폼 등이 있다.

② 주전자 손잡이는 전도에 의한 열의 이동이 느려져서 열에 의한 화상을 예방할 수 있다.

③ 이중창 안의 공기가 단열재 역할을 하여 열의 이동을 막는다.

④ 다리미의 바닥은 열의 전도가 잘 되는 물질로 만들어진다.

⑤ 보온병은 전도, 대류, 복사에 의한 열의 이동을 막아 물이나 음식의 온도를 일정하게 유지한다.

14. ① 온실 효과는 지구의 기온이 대기에 의해 높은 기온을 유지하는 현상이다.

15. ② 전도, 대류, 복사에 의한 열의 이동을 모두 막아야 단열이 잘 된다.

16. ① 냄비 바닥은 음식물을 익힐 수 있게 열을 잘 전도시키는 물질로 만든다.

②, ③, ④, ⑤ 주방 장갑, 냄비 손잡이, 주전자 손잡이, 튀김 조리용 긴 젓가락은 열의 전도를 막아 화상을 예방한다.

17. ㄱ. 은도금된 유리는 표면이 매끄러워 빛을 반사한다. 따라서 은도금된 유리는 빛과 같은 형태로 전달되는 열, 즉 복사에 의해 전달되는 열을 차단한다.

ㄴ, ㄷ. 진공 상태에서는 열을 전달할 분자가 없으므로, 전도나 대류에 의한 열의 이동을 막을 수 있지만 복사에 의한 열의 이동은 막을 수 없다.

18. ① 지구는 온실 효과로 생명체가 살기 적당한 온도를 일정하게 유지해 준다. 최근 대기 중 온실기체의 증가로 지구의 평균 기온이 높아지는 지구 온난화 현상이 나타난다.