[대단원 최종 평가 문제] 1학기 중간∙기말고사 과학과 2학년	과학 2 중 학 II. 전기와 자기
이름 : ( ) 점수 : ( )

- /6 -

1. 원자핵, 전자, 원자가 띠는 전하의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

	원자핵	전자	원자
①	(+)전하	(+)전하	중성
②	(+)전하	중성	(+)전하
③	(+)전하	(-)전하	중성
④	(-)전하	(+)전하	중성
⑤	(-)전하	(-)전하	(-)전하

[2 ~ 3] 다음은 여러 가지 물체가 대전되는 정도를 나타낸 것이다.

(+) 털가죽 - 유리- 명주 - 고무 - 플라스틱 (-)

2. 두 물체를 마찰시켰을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 털가죽과 유리 막대를 마찰시키면, 전자는 유리 막대에서 털가죽으로 이동한다.

② 유리 막대와 명주 헝겊을 마찰시키면 유리 막대는 (-)전하를 띤다.

③ 털가죽과 플라스틱 막대를 마찰시키면, 플라스틱 막대는 전자를 잃는다.

④ 명주 헝겊에 마찰시킨 유리 막대와 털가죽에 마찰시킨 플라스틱 막대 사이에는 인력이 작용한다.

⑤ 물체를 마찰시켰을 때 전자를 잃으면 (-)전하를 띠고, 전자를 얻으면 (+)전하를 띤다.

3. 명주 헝겊으로 문지른 고무풍선을 털가죽으로 문지른 유리컵에 가까이하였다. 이때 고무풍선과 유리컵이 띠는 전하의 종류와 두 물체 사이에 작용하는 전기력은?

고무풍선        유리컵        전기력

①     (+)전하      (+)전하      척력

②     (+)전하      (-)전하      척력

③     (-)전하      (+)전하      인력

④     (-)전하      (+)전하      척력

⑤     (-)전하      (-)전하      척력

4. 오른쪽 그림은 전기를 띤 4개의 물체를 매달아 놓은 모습이다. B가 (－)전하를 띨 때 (＋)전하를 띠는 물체를 모두 고른 것은?

① A	② C	③ D

④ A, D	⑤ C, D

5. 그림은 서로 다른 두 물체 A와 B를 마찰한 후, 전하의 분포 상태를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물체 B에서 A로 원자핵이 이동하였다.

② A는 B에 비해 전자를 잃기 쉬운 물체이다.

③ 마찰 전 두 물체 모두 전기를 띠고 있지 않았다.

④ 마찰 후 물체 A는 (+)전하로, B는 (-)전하로 대전되었다.

⑤ 마찰 후 B를 공기 중에 방치하면 전기적 성질을 잃어버린다.

6. 오른쪽 그림과 같이 (＋)대전체를 실에 매어 놓은 대전되지 않은 금속 막대에 가까이 가져갔다. 이때 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

① 정전기 유도 현상이 나타난다.

② B 부분에는 (＋)전하가 유도된다.

③ 금속 막대와 대전체 사이에 인력이 작용한다.

④ 금속 막대의 전자들은 A에서 B로 이동한다.

⑤ A 부분에는 (+)전하의 양보다 (-)전하의 양이 더 많다.

7. 그림과 같이 대전되지 않은 금속 막대의 한쪽 끝에 털가죽과 마찰한 유리 막대를 가까이 가져간 후, 반대쪽 끝에 (－)전하를 띤 고무풍선을 놓았다.

이때 금속 막대의 A, B 부분이 띠는 전하의 종류와 고무풍선이 움직이는 방향을 옳게 짝 지은 것은?

A     B    고무풍선

①  (+)  (-)    왼쪽

②  (+)  (-)   오른쪽

③  (-)  (+)    왼쪽

④  (-)  (+)   오른쪽

⑤  (-)  (-)    왼쪽

8. 대전체를 중성인 검전기에 가까이 가져갔을 때, 검전기에 일어나는 변화로 옳은 것을 모두 고르면?(2개)

①

②

③

④

⑤

9. 오른쪽 그림과 같은 전기 회로의 스위치를 닫았다. (가) 부분에서 원자와 전자의 모형을 옳게 나타낸 것은?

10. 어떤 전기 회로에 그림 (가)와 같이 전류계를 연결하였더니, 전류계의 눈금판이 그림 (나)와 같았다.

전류계에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.

11. 전압과 전기 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전압은 전류를 흐르게 하는 능력이다.

② 전기 저항은 전류의 흐름을 방해하는 것이다.

③ 전압의 단위는 V, 전기 저항의 단위는 Ω이다.

④ 동일한 전지를 병렬 연결하면 전체 전압은 전지의 개수에 비례하여 증가한다.

⑤ 같은 종류의 물질이라도 물질의 단면적과 길이에 따라 전기 저항이 달라진다.

12. 그림 (가), (나)는 각각 물의 흐름과 전기 회로를 나타낸 것이다.

(가)와 (나)에서 역할이 비슷한 것끼리 짝지은 것으로 옳지 않은 것은?

① 물의 높이-전압	② 밸브-스위치

③ 파이프-전지	④ 물의 흐름-전류

⑤ 물레방아-꼬마전구

13. 전압계를 회로에 옳게 연결한 것은?

14. 전기 저항이 가장 큰 도선은?(단, 재질은 모두 같다.)

15. 오른쪽 그래프는 두 니크롬선 A, B에 걸리는 전압과 흐르는 전류의 세기를 나타낸 것이다. A와 B의 전기 저항 비 A : B는?

① 6 : 1	② 3 : 1

③ 1 : 2	④ 1 : 3

⑤ 1 : 6

16. 오른쪽 그림과 같이 10 Ω과 20 Ω인 저항을 90 V의 전원에 연결하였다. 전체 전류의 세기는 몇 A인지 구하시오.

17. 오른쪽 그림과 같이 2 Ω과 3 Ω인 저항을 병렬 연결하고 전압 [eqn: V]를 걸어주었더니, 전류계에 4 A의 전류가 흘렀다. 이때 전압 [eqn: V]는?

① 3 V	② 4 V

③ 12 V	④ 40 V	⑤ 120 V

18. 자기장과 자기력선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자기장은 자기력이 작용하는 공간이다.

② 자기장의 모양을 선으로 나타낸 것을 자기력선이라고 한다.

③ 자기장이 약한 곳일수록 자기력선이 듬성듬성하게 나타난다.

④ 자기장이 매우 센 곳에서는 자기력선이 겹치거나, 교차하기도 한다.

⑤ 어떤 지점에서 자기장의 방향은 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향과 같다.

19. 오른쪽 그림과 같이 전기 회로를 장치하고 도선 아래에 나침반을 놓았다. 스위치를 닫았을 때 나침반의 모습으로 옳은 것은?(단, 지구 자기장의 영향은 무시한다.)

20. 그림과 같은 회로에 전류가 흐를 때 알루미늄 막대의 운동 방향을 관찰하였다.

집게

금속

막대

알루미늄 막대가 (나) 방향으로 운동하는 경우를 모두 고르면?(3개)

① 그림의 상태를 유지한다.

② 그림의 상태에서 집게를 A 방향으로 이동한다.

③ 그림의 상태에서 집게를 B 방향으로 이동한다.

④ 그림의 상태에서 전원 장치의 두 극을 바꾸어 연결한다.

⑤ 그림의 상태에서 말굽자석의 두 극의 위치를 바꾸어 놓는다.

정답과 해설

II. 전기와 자기

1. ③    2. ④    3. ⑤    4. ⑤    5. ①    6. ④   7. ②    8. ②, ⑤    9. ②    10. 0.3A    11. ④    12. ③    13. ③    14. ②    15. ⑤    16. 3A    17. ③    18. ④    19. ④    20. ①, ②, ③

2. 명주 헝겊에 마찰시킨 유리 막대는 (＋)전하를 띠고, 털가죽에 마찰시킨 플라스틱 막대는 (－)전하를 띤다. 따라서 두 물체 사이에는 인력이 작용한다.

3. 명주 헝겊과 고무풍선을 마찰하면 고무풍선은 (－)전하로 대전되고, 털가죽과 유리컵을 마찰하면 유리컵은 (－)전하로 대전된다. 따라서 고무풍선과 유리컵 사이에는 척력이 작용한다.

4. B가 (－)전하일 경우, A는 (－)전하, C와 D는 (＋)전하를 띤다.

5. ① 원자핵은 (＋)전하를 띠고 있는 입자로, 두 물체를 마찰할 때 이동하지 않는다.

6. ④ 금속 막대의 전자들은 B에서 A로 이동한다.

7. 털가죽과 마찰한 유리 막대는 (－)전하를 띤다. 따라서 A는 (＋)전하로, B는 (－)전하로 대전되고, (－)전하를 띤 고무풍선은 B 부분과 척력이 작용하여 오른쪽으로 밀려난다.

8. 중성인 검전기에 (－)대전체를 가까이하면 검전기의 금속판은 (＋)전기가 유도되고, 금속박은 (－)전기가 유도된다. 또한 (＋)대전체를 가까이하면 검전기의 금속판은 (－)전기가 유도되고, 금속박은 (＋)전기가 유도된다.

9. 전류가 흐를 때 원자들은 이동하지 않고 전자들이 전지의 (-)극에서 (+)극 방향으로 이동한다.

10. (가)에서 회로가 전류계의 500 mA 단자에 연결되어 있으므로, (나)에서 전류의 최댓값이 500 mA인 부분의 눈금을 따라 읽으면 전류의 세기는 300 mA = 0.3 A이다.

11. ④ 동일한 전지를 병렬 연결하면 전체 전압은 전지의 개수와 관계없이 전지 1개의 전압과 같다.

12. ③ 파이프는 도선, 펌프는 전지에 비유할 수 있다.

13. 전압계는 전구에 병렬로 연결하며, (－)단자는 전지의 (－)극 쪽, (＋)단자는 전지의 (＋)극 쪽에 연결한다.

14. 전기 저항은 도선의 길이에 비례하고, 단면적에 반비례한다.

① [eqn: {l} over {S} =R]          ② [eqn: {2l} over {S} =2R]        ③ [eqn: {l} over {2S} = {1} over {2R}]

④ [eqn: {2l} over {2S} =][eqn: {l} over {S} =R]    ⑤ [eqn: {3l} over {3S} =][eqn: {l} over {S} =R]

15. A : B[eqn: = rm {3``V} over {6``A} :][eqn: rm {6``V} over {2``A}=1:6]

16. [eqn: I={V} over {R}=][eqn: RM{90``V} over {10``Ω +20``Ω }=3``rmA]

17. 병렬 연결된 두 저항에 걸리는 전압은 [eqn: V]로 같으므로,

[eqn: V=IR=]4 A[eqn: times] 3 Ω = 12 V이다.

18. ④ 자기력선은 서로 겹치거나 교차하지 않고, 끊기지도 않는다.

19. 나침반 위에 놓인 도선에는 ↑ 방향으로 전류가 흐른다. 따라서 이 방향으로 오른손 엄지손가락을 향하고 네 손가락을 감아쥐면, 도선 아래에서 네 손가락은 왼쪽 방향으로 감긴다. 따라서 나침반 자침의 N극은 왼쪽을 가리킨다.

20. 집게를 A 방향으로 이동하면 저항이 작아져 전류의 세기가 증가하므로 알루미늄 막대가 받는 힘의 크기가 커진다. 반대로 집게를 B 방향으로 이동하면 저항이 증가하여 전류의 세기가 감소하므로 알루미늄 막대가 받는 힘의 크기가 작아진다. 이때 전류의 방향에는 변함이 없으므로, 알루미늄 막대가 받는 힘의 방향에도 변화가 없다.